**Ejemplos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo | Componentes | Eventos | Resultado esperados |
| Ejemplo1.net2 | 1 red  2 pc  1 router MC | Pc1 se une a un grupo  Pc2 se une al mismo grupo  Pc1 deja el grupo | Pc1 no debe mandar el leave group |
| Ejemplo2.net2 | 1 red  2 pc  1 router MC | Pc1 se une a un grupo  Pc2 se une al mismo grupo  Pc1 deja el grupo  Pc1 se une a otro grupo | Ver porque es similar al 1 |
| Ejemplo3.net2 | 1 red  2 pc  1 router MC | Pc1 se une a un grupo  Pc2 se une al mismo grupo  Pc1 deja el grupo  Pc2 se apaga | Pc1 no debe mandar el leave group  El router al no recibir mensaje Membership Report pregunta 2 veces y da de baja el grupo en esa interfaz. |
| EjemploN1 | 2 redes  2 pc  1 router MC | Pc1 le envía un paquete a la Pc2 | Pc2 recibe el paquete  Nota: nos faltaba configurar una ruta por defecto en la pc que envía que tenga como gateway la ip del router |
| EjemploN1 | 2 router MC | El ruter querier se cae | El otro router pasa a ser querier |
|  |  |  |  |